

**Требования к жилому дому**

1.Жилой дом должен быть **построен** одной из **строительных организаций**/иных лиц, перечень которых размещен **на сайте Банка.**

2.Общая площадь жилого дома по проекту–**не менее 70 и не более 300 кв.м.**

3.Фундамент жилого дома по проекту-**каменный** (бутовый, бутобетонный или кирпичный), **железный или железобетонный, свайный с ростверком.**

4.Жилой дом после окончания строительства должен быть пригоден для **круглогодичного проживания (без ограничений по материалу стен)**

5.Доступ к построенному жилому дому возможен в любое время года.

6.Проектной документацией должно быть предусмотрено подведение коммуникаций к строящемуся жилому дому:

газ(кромеДФО,СФО,УФО,и не газифицированных районов иных субъектовРФ).

электричество–центральное;

вода–центральнаяилискважинасавтоматизированнойподачейводы

канализация-центральнаяилилокальная

отопление(кромепечного)